配置如下：

|  |
| --- |
| 配置明细 |
| 序号 | 项目 | 说明 |
|  | **工业风扇** | 电压/功率:1.5KW/380V风 量: 13185m3/min |
| a | 驱动装置 | 定制款德国进口品牌诺德电机减速一体机，同轴斜齿轮减速机;超长寿命的合成齿轮油；配置进口氟橡胶双油封，箱体自动排气阀，确保驱动部件的可靠性,功率1.5kw； |
| b | 高能效扇叶系统 | 优质轻型航空铝镁合金材质：表面经氧化处理，耐腐蚀、高强度、高韧性、耐疲劳；配合精密设计加工的高效叶轮盘，绝佳的角度设计、确保风量达到13185m3/min，具有风阻小噪音低至≤45dB[A]等优点。 |
| c | 变频精益控制系统 | 丹氟斯变频控制系统；控制系统自带过流过压、欠压、缺相、过载、过热保护功能、确保使用时的稳定性。 |
| d | 机架 | 优质高强度钢材，采用数控精密切割技术制造的一体化底盘，强度高、韧性好、耐疲劳。 |
| e | 五金紧固件 | 紧固件等级最高可达12.9级标准；全部紧固连接部件均采用螺纹锁固剂实施永久性锁固，防止松动。 |
| f | 卡夹固定装置 | 昊博独有的防滑设计彻底避免钢梁卡夹装置意外滑动脱落、独有的钢索连接方式，标准钢结构无需打孔和焊接，完全避免对原有结构的破坏。 |
| g | 安全保护件 | Q345B钢防脱落保护盘，精巧的上下安全环结构设计可靠性远超部分挂钩式安全防护；8mm热镀锌钢丝拉索，扇翅L形链接件。 |
| h | 其它产品附件 | 昊博独有的40Gr合金铸钢万向节，设计精巧，可适用于各种斜坡结构的安装。精美造型底部装饰盖，散热型驱动外罩及框架，导流尾翼等。 |